Kérdés

Elérhető-e ingyenesen használható futtatható olyan Windows-on használható program amelyet a LED diódás lézer gravírozó gép vezérlésére lehet használni? ( A LightBurn valós alternatívája legyen. ) Elegendő az alap funkciókat megvalósítania. Konkrét gép tipus: AlgoLaser Laser Engraver, Product Model: Delta, ALM-20BD Optical Power: 20000mW 24V 6A (9A MAX) WiFi interface

Kiemelten fontos, hogy a program telepítés nélkül - Portable - is használható legyen, illetve, hogy magánszemélyek részére teljes mértékben ingyenes legyen valamint, hogy rendszeresen legyen frissítve és ne legyen régebbi a legutóbbi kiadás 24 hónapnál.

Fejtsd ki, hogy amennyiben WiFi-n csatlakozik az adott hálózatra a Laser Engraver akkor azt hogyan tudja kezelni az ajánlott progrm.

A válaszodban a következő iránymutatásokat vedd még figyelembe: - Ne ismételd meg a kérdésben szereplőket. - A feltüntetett webes hivatkozásokat, URL-eket a következők szerint tüntesd fel: – Mi a témája az adott konkrét hivatkozásnak – Ki az oldal tulajdonosa és milyen témakört oszt meg – Mi a konkrét hivatkozás - a bevetező http:// vagy https:// feltöltetése nélkül. — Elég ezeket egymás után megadni, nem szükséges megadni, hogy melyik elem milyen. -A válaszodban “plain text” formátumot használj olyan módon, hogy az közvetlenül beszúrható legyen a DokuWiki Ingyenes Wiki motor felületére.

A LaserGRBL egy ingyenes, Windows-on használható, telepítés nélküli (portable) program, amely LED diódás lézergravírozó gépek vezérlésére alkalmas. Alapvetően GRBL-kompatibilis vezérlők számára készült, és a legfontosabb funkciókat biztosítja, mint például a G-code parancsok küldése a géphez, a vezérlés finomhangolása, valamint az alapvető vágási és gravírozási műveletek. Bár a program nem kifejezetten LightBurn alternatívája, mivel LightBurn egy átfogóbb és fejlettebb megoldás, a LaserGRBL mégis megfelelő lehet, ha a cél az egyszerűbb vezérlés, és a program használata ingyenes, rendszeresen frissített és portable.

LaserGRBL használata WiFi kapcsolattal

A LaserGRBL alapvetően USB kapcsolaton keresztül vezérli a lézert, azonban ha a gép WiFi-n keresztül csatlakozik a helyi hálózatra, akkor szükség lehet egy közvetítő szoftverre vagy szerverre, amely lehetővé teszi a TCP/IP protokoll használatát. A LaserGRBL nem tartalmaz natív WiFi-támogatást, így a WiFi-t használó eszközökhöz más módszerekkel kell csatlakozni. Például, ha az eszközön ESP32 vagy más GRBL-kompatibilis vezérlő van, akkor egy GRBL Web szerver futtatásával elérheted, hogy a WiFi-n keresztül küldhess G-code parancsokat a géphez. A webes szerver lehetővé teszi a parancsok küldését a hálózaton keresztül, miközben a LaserGRBL-hez egy TCP/IP kapcsolaton keresztül csatlakozhatsz. A WiFi beállítást a lézeres gép beállításaiban találhatod, és a gép IP-címét szükséges megadni a LaserGRBL-ben.

Alternatív programok és frissítések

Ha a LaserGRBL nem elégséges vagy nem kínálja az összes kívánt funkciót, akkor más, ingyenes és portable szoftverek is elérhetők, mint például a OpenBuilds CONTROL vagy LaserWeb. Mindkét program képes WiFi-n keresztül csatlakozni egy GRBL vezérlőhöz és vezérelni a lézergravírozót. Az OpenBuilds CONTROL és LaserWeb frissítései is rendszeresen megjelennek, és a szoftverek ingyenesek, nem igényelnek telepítést, így portable formában használhatók.

Webes hivatkozások:

LaserGRBL - Az ingyenes, Windows-on használható lézergravírozó vezérlő szoftver.

Tulajdonos: LaserGRBL fejlesztői közösség.

Téma: GRBL-kompatibilis lézergravírozó vezérlés.

Link: lasergrbl.com

OpenBuilds CONTROL - Ingyenes, GRBL-kompatibilis vezérlő szoftver, amely WiFi-n keresztüli vezérlésre is képes.

Tulajdonos: OpenBuilds.

Téma: GRBL vezérlés, lézergravírozás, CNC.

Link: openbuilds.com/openbuilds-control-software/

LaserWeb - Ingyenes szoftver, amely képes WiFi-n keresztül vezérelni a GRBL vezérlőket és lézergravírozókat.

Tulajdonos: LaserWeb fejlesztői közösség.

Téma: Lézergravírozás vezérlése, G-code generálás.

Link: laserweb.xyz

A három említett program – LaserGRBL, OpenBuilds CONTROL, és LaserWeb – mindegyike képes vezérelni GRBL-kompatibilis vezérlőket, de eltérő szintű kompatibilitást és funkcionalitást kínálnak a WiFi-n keresztüli vezérlés és az eszközhöz történő csatlakozás szempontjából. Az alábbiakban részletesen bemutatom, hogy melyik program milyen mértékben kompatibilis a AlgoLaser ALM-20BD típusú lézergravírozóval, valamint azok előnyeit és hátrányait.

1. LaserGRBL

Kompatibilitás: 70%-80% LaserGRBL egy alapvetően USB-kapcsolatú vezérlőszoftver, de a WiFi csatlakozást is lehetővé lehet tenni, ha a lézeres eszköz rendelkezik GRBL-kompatibilis WiFi szerverrel, mint például egy ESP32 vagy egy GRBL Web szerver.

Pró

- Ingyenes és portable: A program telepítés nélkül használható, így könnyen hordozható, és egyszerűen futtatható más gépeken is. - Alapvető vezérlési funkciók: A program képes alapvető G-code parancsok küldésére, vágás és gravírozás vezérlésére, ami ideális a kezdők számára. - Aktív fejlesztés: Rendszeres frissítések és fejlesztések, amelyek biztosítják a hibajavításokat és új funkciókat. - Könnyen használható: Az egyszerű kezelőfelület miatt kezdők számára ideális.

#### Kontra: - WiFi-n keresztüli csatlakozás bonyolult: A program alapvetően USB alapú, és nem kínál natív WiFi támogatást. A WiFi csatlakozáshoz külön szerver beállítás szükséges, mint például az ESP32 alapú GRBL szerverek. Ez egy kicsit bonyolítja a telepítést és beállítást. - Nem rendelkezik fejlettebb funkciókkal: A program nem olyan robusztus, mint a LightBurn, így nem biztosít olyan fejlettebb funkciókat, mint a vektoros rajzolás, optimalizálás, vagy a szín-alapú vezérlés. - Nincs közvetlen WiFi támogatás: Ha a géped csak WiFi-n keresztül képes kapcsolódni a hálózathoz, akkor más szoftverek, mint az OpenBuilds CONTROL vagy LaserWeb, jobban megfelelhetnek.

2. OpenBuilds CONTROL

Kompatibilitás: 85%-90% Az OpenBuilds CONTROL egy GRBL-kompatibilis vezérlő szoftver, amely rendelkezik WiFi csatlakozási lehetőséggel. A program közvetlenül kommunikálhat a WiFi-t használó eszközökkel, így ha a lézeres eszköz képes csatlakozni a hálózatra, akkor könnyedén vezérelhető.

Pró

- WiFi támogatás: A WiFi csatlakozással rendelkező eszközöket közvetlenül képes vezérelni. Ha az AlgoLaser ALM-20BD csatlakozik a hálózatra, akkor az OpenBuilds CONTROL megfelelő szoftver a lézer vezérlésére. - Felhasználóbarát felület: Az OpenBuilds CONTROL rendelkezik egy tiszta és könnyen navigálható felülettel, amely segíti a felhasználót a különböző funkciók gyors elérésében. - Rendszeres frissítések: A szoftver aktívan fejlesztett, és számos hasznos funkcióval bővült az évek során. - Támogatott GRBL verziók: A legtöbb GRBL vezérlővel kompatibilis, így nagy valószínűséggel működni fog az AlgoLaser ALM-20BD-vel.

Kontra

- Több beállítást igényelhet: A WiFi-n keresztüli csatlakozás beállítása néha bonyolult lehet, különösen akkor, ha nem az alapértelmezett portokon kommunikál az eszköz. - Nem olyan fejlett, mint a LightBurn: Bár számos alapvető funkcióval rendelkezik, nem kínál olyan fejlett eszközöket, mint a LightBurn. Nincs például szín-alapú vágás vagy egyéb prémium opciók. - Stabilitás kérdése: Bár az OpenBuilds CONTROL rendszeres frissítésekkel rendelkezik, előfordulhat, hogy a különböző WiFi-s csatlakozási módok néha instabilak lehetnek, különösen ha a hálózat nem optimális.

3. LaserWeb

Kompatibilitás: 80%-85% A LaserWeb szintén egy ingyenes, GRBL-kompatibilis vezérlő program, amely támogatja a WiFi csatlakozást is. A program webes alapú, így a felhasználók kényelmesen tudják vezérelni a lézeres gépeiket egy böngészőből, miközben az eszközök WiFi-n keresztül csatlakoznak.

Pró

- Web alapú: A webes felület lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzáférj a vezérléshez bármilyen eszközről (pl. laptop, asztali gép, stb.). - WiFi csatlakozási lehetőség: A program képes csatlakozni a WiFi-s eszközökhöz, és TCP/IP vagy HTTP protokollal vezérelheti őket. - Nagy fokú testreszabhatóság: A LaserWeb számos különböző vezérlési funkciót kínál, és nagy mértékben testreszabható a felhasználó igényei szerint. - Széleskörű eszköztámogatás: Támogatja a legtöbb GRBL alapú vezé

alternativ_programok_-_sebesseg_es_teljesitmeny